**RCView Install - Raisecom**

RCView deve ser instalado em CentOS / Rocklinux

Para testes em laboratório utilizamos uma VM no Proxmox CentOS 7 e também no Rockylinux 8 e também em um CPE AMD Headless com CentOS 7.

* 4 processadores
* 8Gb RAM
* 20Gb disco

Os arquivos para instalação estão em

<https://drive.google.com/drive/folders/1oQ3ihznfk9orPQqFFGBlTdOORIMODKSa?usp=sharing>

Baixar a versão mais atual: ***rcview\_2.3.3\_20241008170932.tar*** e o ***netconf.tar.gz*** na pasta ***/usr/local***

Descompactar os arquivos

* [root@localhost local]# tar -xvf netconf.tar.gz
* [root@localhost local]# tar -xvf rcview\_2.3.3\_20241008170932.tar

Renomear o arquivo de licença para***license.xml***

 Ajustar o hostname, não pode conter nada além de letras, sem caracteres especiais.

* [root@localhost nms\_install]# hostnamectl set-hostname RCView

Ajustar o Selinux para disabled

Editar o arquivo ***/etc/selinux/config***

Modificar a linha SELINUX=enforcing para SELINUX=disabled

Reiniciar para que as alterações sejam aplicadas.

Após o reboot executar o script de instalação na pasta ***/usr/local/nms\_install***

* [root@rcview nms\_install]# sh install.sh

Selecionar ou preencher os itens marcados em amarelo abaixo

| Preparing the runtime environment...(select language)请选择语言(1:English/2:中文(默认)): 1input license path(/usr/local/license.xml):input install path(/usr/local/nms):select timezone(GTM+8):1:GMT Europe/London2:GMT+1 Europe/Paris3:GMT+2 Africa/Cairo4:GMT+3 Europe/Moscow5:GMT+4 Asia/Dubai6:GMT+5 Indian/Maldives7:GMT+6 Asia/Rangoon8:GMT+7 Asia/Bangkok9:GMT+8 Asia/Shanghai10:GMT+9 Asia/Tokyo11:GMT+10 Australia/Sydney12:GMT+11 Asia/Srednekolymsk13:GMT+12 Pacific/Auckland14:GMT-1 Atlantic/Azores15:GMT-2 Atlantic/South\_Georgia16:GMT-3 America/Argentina/Buenos\_Aires17:GMT-4 America/Guyana18:GMT-5 America/New\_York19:GMT-6 America/Chicago20:GMT-7 America/Phoenix21:GMT-8 America/Los\_Angeles22:GMT-9 America/Anchorage23:GMT-10 Pacific/Honolulu24:GMT-11 Pacific/Niueinput number: 16config the NTP serverinput ntp ip: 200.160.7.186scale of input servers:1.small scale 2.medium scale 3.large scale1common server:input server(inner) IP : 192.168.1.172input north IP(192.168.1.172):input south IP(192.168.1.172):input SSH port of ssh(22) :input SSH username : venkoinput SSH password :input preview lang : English license : /usr/local/license.xml cluster : no ha install to : /usr/local/nms ntpserver : 200.160.7.186 timezone : America/Argentina/Buenos\_Airescommon server: server(inner) IP :192.168.1.172 north IP :192.168.1.172 south IP :192.168.1.172 SSH port :22 SSH username:venko SSH password:\*\*\*\*\*Yes (Y/n):yInstallation will startstart check server status |
| --- |

Aguardar o término da instalação.

Após a instalação podemos acessar o RCView via https

<https://192.168.1.172>

Credenciais de acesso:  ***administrator / Rw@2025#***





**Manuais:**

<https://drive.google.com/drive/folders/1S9nbHGCyFWjuAhg5Zaf2OhugHo7SUfUV?usp=sharing>

[RCView (V2.3) Installation Guide (Rel\_03)](https://drive.google.com/file/d/1uSlHdr1wiulUfiaNE-PGYT53zKME3mW3/view?usp=drive_link)